**PYTHON CODE FOR BLINKING LED**

Import RPi.GPIO as GPIO

Import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

#GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

Cnt = 0

MAIL\_CHECK\_FREQ = 1

RED\_LED = 4

GPIO.setup(RED\_LED, GPIO.OUT)

While True:

Ifcnt == 0 :

GPIO.output(RED\_LED, False)

Cnt = 1

Else:

GPIO.output(RED\_LED, True)

Cnt = 0

Time.sleep(MAIL\_CHECK\_FREQ)

GPIO.cleanup()